**Brukerinstruks**

Kompressor BAUER PE250HE



**WWW.BSDK.NET**

**Bodø Sportsdykkerklubb**

**E-post: bsdk@bsdk.net**

**Kap 1: Generelle Merknader**

Fyll bare flasker som er godkjente med gyldig trykkprøvingsdato

Fyll aldri flasker med mer en gyldig trykk

Sørg for ren luft til inntaket, påse at slage er tilkoblet. Ha god lufting i lokalet!

Filterbytter regelmessig etter ca 40 (sommer), ca 55 driftstimer (vinter),(kapasitet er temp og luftfuktighetsavhengig)

Minst en årlig luftprøve sendes til analyse

**Kap 2: Sikkerhets hensyn**

Bare personer over 18år og med nødvendig opplæring får benytte kompressor

Pass på at inntaksluft er ren og er fri for gasser. Ha god lufting i lokalet. Åpne døra!

Slipp ut all trykk ved arbeid på kompressor

Følg vedlikeholdsrutiner på kompressor og filter system

Les instruks fullstendig

Ikke rør bevegelige eller varme deler under operasjon

Sjekk for lekkasjer av luft og olje

**Kap 3: Fylle prosess**

Skru fast fyllestuss på flasken, 300 eller 232bar.

Slå på strømmen, grønn bryter.

Skyv hendel fremover

Åpne flasken

Flasken skal nå fylles opp, sjekk om trykkmåler nålen beveger seg.

Kompressor har autodrenering slik at man slipper å lufte filter under veis.

Kompressor har autostopp og stopper når flasken er fylt.

Sjekk for lekkasjer og pakning underveis.

Er man i tvil så stopper man fylleprosess ved å trykke på ”Rød” stoppknapp!

Ved full flaske. Steng flaskekran.

Slipp ut mellomtrykk ved at hendel skyves tilbake. Det er nå mulig å løsne flasken.

Ferdig

Viktig! **Skriv ned start og stopptid og antall minutter/timer, samt antall flasker i logg!!! Det er timeteller på høyre kortside av kompressor!**

Avvik meldes bsdk@bsdk.net eller kompressoransvarlig, eller Bengt på 92231662

**Kap 4:Angivelse av de viktigste funksjoner**

